**STEINEL Professional Dämmerungsgesteuertes Licht**

**MagicBox LC PWM 0-10V**

**anthrazit**

Dämmerungsgesteuertes Licht für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, App, Tablet, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Anthrazit; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 087586

**Bestellbezeichnung** MagicBox LC PWM 0-10V anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen