STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 130
schwarz

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 130 °, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 5 m (28 m²), Reichweite Tangential: r = 17 m (328 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Farbe: Schwarz; Abmessungen (L x B x H): 80 x 57 x 124 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 068721
Bestellbezeichnung IS 130 schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
