STEINEL DIY 24V-Garten LED Leuchte

Spot Way C 24V
ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

24V-Garten LED Leuchte ohne Sensor aus PC strukturiert/Aluminium IP65, alle Farben + 1800-4000 K, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 140 x 226 x 572 mm; Leistung: 7,84 W; Lichtstrom: 363 lm; Farbtemperatur: alle Farben + 1800-4000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 90; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schutzart: IP65; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 089337
Bestellbezeichnung Spot Way C 24V ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
